*Załącznik nr 3 do SIWZ*

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

**ZESTAWIENIE CEN**

**Przedmiot oferty:**

**DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI, URZĄDZEŃ DOZOROWYCH I ALARMOWYCH**

**Część III - urządzenia telewizyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj zamówienia** | **Producent/model** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość sumaryczna brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 = 5 x 7** |
| 1 | **Odbiornik telewizyjny LCD**  Odbiornik telewizyjny LCD   * technologia LCD, przekątna ekranu min 47’’ Full HD, format obrazu 16:9, rozdzielczość obrazu 1920X1080 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | **Tuner TV satelitarny HD**  Tuner TV satelitarny HD   * rozdzielczość HD, skalowanie sygnału PAL, obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | **Osprzęt antenowy**  Osprzęt antenowy:   * rozgałęźnik TV czterodrożny, gniazdka antenowe, zwrotnice antenowe, multiswitch, multiswitch- zakres częstotliwości: 47-2150 MHz, ilość wejść: 8 SAT + 1 TV, ilość wyjść: 8, wzmocnienie toru SAT: nie mniej niż 2 dB, wzmocnienie toru TV: nie mniej niż 5 dB, zwrotnica antenowa- wejścia - kanały TV: FM, 6-12, 21-69, wejścia: 87-108   MHz, 160-230 MHz, 470-862 MHz, tłumienie: 1,5 dB, impedancja wej,/wyj: 75 Ω |  | komplet | 1 |  |  |  |
| 4 | **Instalacja antenowa VHF, UHF**  Instalacja antenowa VHF, UHF:   * antena TV cyfrowa naziemna, antena satelitarna z konwerterem QUATRO), wzmacniacz anteny, antena naziemna- zysk energetyczny minimum 14 dB, kanały: 21 – 69, stosunek promieniowania przód/tył: minimum 25 dB, antena satelitarna- horizontal High 18V / 22 kHz, horizontal Low: 18V / 0 kHz, vertical High: 13V / 22 kHz, vertical Low: 13V / 0 kHz, wzmacniacz- zakres częstotliwości: 47-400/470-862MHz; wzmocnienie ≥ 20 dB; regulacja wzmocnienia: VHF-15dB/UHF-12dB |  | szt. | 12 |  |  |  |
| **RAZEM WAROŚĆ BRUTTO** | | | | | | |  |

…………………………………… ……………………………………………............

(Data) (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)